#include <Servo.h>

Servo myservo;

void setup() {

myservo.attach(9);

}

void loop() {

myservo.write(90);

delay(1000);

myservo.write(-50);

delay(1000);

}